调制

PA0 ------> UART4\_TX

PA1 ------> UART4\_RX

串口屏 输入符号

DDS 输出

解调

串口输出 显示输出符号

AD采样 PA6

DDS 输出 PB0 到PB15