
16M 14bit

100K 信号



1M 波形

